БИЛЕТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Билет №1
1.1 Для какой цели проводятся первичные и повторные инструктажи рабочих и служащих предприятий?
Первичный. Сообщить работникам о правилах безопасного поведения при подготовке к работе, во время работы и по окончании трудового процесса, а также в экстремальных ситуациях, например при аварии, пожаре или несчастном случае.
Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения уровня знаний работником правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной профессии или бригады по программе инструктажа на рабочем месте.

1.2. Порошковый огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
Порошковый огнетушитель – это специальное устройство, в стальной корпус которого закачивается под давлением порошок кальцинированной соды и используются при тушении пожаров класса А, В (дерево, бумага, краски и ГСМ), С (Газообразные вещества) и электроустановок находящихся под напряжением до 1000B.
Порошковый огнетушитель не пригоден для тушения:
возгорания щелочных и щелочно-земельных металлов;
других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Порядок работы
1.	Выдернуть чеку с пломбой.
2.	Отвести вверх рукоятку запуска (5).
3.	Надавить кистью руки на ручку (12) пистолета-распылителя (8). ...
4.	После завершения тушения нужно нажать на ручку (3) и выбросить остаток порошка из огнетушителя.

Билет №2
2.1. Основные обязанности руководителей предприятий по осуществлению мер пожарной безопасности.

Контроль организации пожарно-профилактической работы; участие в работе комиссий по проверке знаний персонала правил пожарной безопасности; прохождение подготовки и поддержание квалификации в соответствии с установленными требованиями; ведение учета и составление отчетности о состоянии пожарной безопасности

2.2. Углекислотный огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
Углекислотный  огнетушитель основан на тушении очага пожаре углекислым газом. Углекислый газ - инертный газ, не поддерживающий горение. Наличие в воздухе 30% по объему углекислого газа делает горение невозможным.
Углекислый газ применяют для тушения пожаров в закрытых помещениях, а при открытых пожарах только на сравнительно небольших площадях горения. Он не электропроводен, поэтому им можно тушить пожары в электроустановках, находящихся под напряжением
 Углекислотные огнетушители не рекомендуется применять для тушения кислородоносящих веществ, а также магния, калия, алюминия.
Для приведения в действие его подносят как можно ближе к очагу пожара, левой рукой направляют раструб так, чтобы струя газа попала в очаг пожара, открывают вентиль. 

Билет №3
3.1. Каков срок проверки знаний персонала по правилам пожарной безопасности?
Обучение пожарно-технического минимуму, а также проверка знаний пожарно-технического минимума обязательно для первого и второго уровня подчиненности в организации раз в 3 года.
Периодичность обучения ПТМ руководителей и специалистов опасных предприятий – раз в 12 месяцев.

3.2.  Порошковый огнетушитель ОП-10: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
Масса заряда огнетушащего вещества - 10 кг. 
Порошковый огнетушитель предназначен для оперативного устранения очага возгорания. Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего порошка перекрывает доступ к кислороду, практически моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной стадии.
Порошковый огнетушитель ОП-10 подходит для тушения основных классов пожаров:
•	А - твердые вещества;
•	В - горючие жидкости;
•	С - горючие газы;
•	Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В.
Огнетушитель ОП-10 не предназначен для локализации возгораний металлов и прочих материалов, способных гореть без доступа воздуха.

Особенности применения порошкового огнетушителя ОП-10 АВСЕ.  
•	Не рекомендуется тушение электронного и иного ценного оборудования при помощи порошкового огнетушителя, в связи со сложностью ликвидации порошка.
•	В помещениях небольшого размера возникает запыленность, что приводит к снижению видимости.
•	Охлаждающий эффект при тушении отсутствует, что может привести к повторному возгоранию.
 Перезарядку порошковых огнетушителей необходимо производить один раз в 5 лет 
Билет №4
4.1. Расскажите, каков порядок закрытия помещений после окончания рабочего дня?
1. Проверить внешним визуальным осмотром помещения (рабочее место), за которые сотрудник несет ответственность. При осмотре обратить внимание на закрытие окон (форточек), отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, сдачу ЛВЖ (Легковоспламеняющаяся жидкость) и ГЖ (Горючая жидкость) в места хранения.

Запрещается по окончании рабочего времени оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники обязаны устранить все обнаруженные неисправности, при невозможности устранения поставить в известность непосредственного руководителя.

4.2. Какие требования предъявляются к эксплуатации отопительных приборов? 
Электропроводку и электрооборудование в исправном состоянии; - монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера; - для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления;
 - не применяйте для обогрева помещений самодельные  электрообогреватели; 
- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над приборами отопления, будь то печи или электрокамины; 
- регулярно (не реже 2-х раз в год) проводите чистку дымоходов отопительных печей; - не забывайте, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;
 - не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) для растопки печей и очагов; не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;
 - удаляйте шлак и золу из печных топок в безопасное место;
 - не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте детям надзор за ними;
 - не эксплуатируйте печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами;
 - не сушите и не держите дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей; 

Билет №5
5.1. Каков порядок хранения и обращения с огнеопасными жидкостями? Какие требования предъявляются к местам хранения ЛВЖ и ГЖ?
ЛВЖ — это жидкости, температура вспышки которых не более 66 градусов в открытом тигле и 61 градусов в закрытом тигле. ГЖ — это жидкости, температура вспышки которых выше 66 градусов в открытом тигле и 61 градусов в закрытом тигле. В понятие ЛВЖ входят: диэтиловый эфир, бензол, циклогексан, этанол, ацетон и содержащие их растворители, жидкость для заправки зажигалок, нефть, пестициды, краска, керосин, пропан, бутан, бензин, дизельное топливо, чистящие средства 
• легковоспламеняющиеся жидкости (до 20 л) следует хранить в металлических герметически закрываемых емкостях заводского исполнения;
• необходимо проверять регулярно плотность закрытия тары с легковоспламеняющейся жидкостью;
• уходя из помещения, где хранится ЛВЖ выключать освещение, обесточить все электроприборы и закрыть помещение;
• работа с легковоспламеняющимися жидкостями требует хорошо проветриваемого помещения;
• всякий раз, когда покидаете помещение, где хранится легковоспламеняющаяся горючая жидкость, осмотрите его, прежде чем закрыть дверь;
• никогда не курите сигареты в том месте, где присутствуют ЛВЖ;
• следите за исправностью электропроводки в помещении, где хранится ЛВЖ, убедитесь, что они заземлены во избежание накопления статического заряда, который может являться источником возгорания;
• если горючее вещество разлилось, сразу необходимо открыть все окна и проветрить помещение, выключить все электрическое оборудование, так как оно является источником искр, которые могут привести к взрыву;
• если что-то попало на одежду — снять, на кожу — смыть водой как можно быстрее;
• если случилось возгорание – срочно вызывайте пожарную службу, пожар распространяется очень быстро, не нужно пытаться потушить его при помощи воды, в случае с такими жидкостями она только усугубит положение. Лучше всего подойдет огнетушитель, его нужно хранить недалеко от рабочей зоны;

5.2. Какие Вы знаете общие правила пожарной безопасности в лабораториях?
1. Помещение лаборатории следует содержать в чистоте и порядке.
2. Горючие отходы, мусор, ветошь, отработанные кислоты и щелочи необходимо собирать и сливать в предназначенные для этой цели специальные контейнеры и места слива.
3. Основной выход должен быть не загроможден и свободно открываться. При нахождении людей в помещении лаборатории двери могут быть закрыты лишь на внутренние и легко открывающиеся запоры.
4. Помещение лаборатории должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения.
5. В помещении лаборатории должен быть свободный доступ к средствам первичного пожаротушения
6. Помещение химической лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей надлежащий обмен.
7. Помещение химической лаборатории должно быть оборудовано вытяжным шкафом с принудительной вытяжкой.
8. Рабочие столы и вытяжной шкаф химической лаборатории должны быть полностью покрыты несгораемым материалом, а при работе с кислотами и щелочами – антикоррозийным материалом и иметь бортики.
9. Воздухообмен в помещении химической лаборатории должен быть рассчитан таким образом, чтобы фактические концентрации паров, газов и пыли в воздухе рабочих помещений не превышали предельно-допустимой взрывобезопасной концентрации.
10. Электрооборудование химической лаборатории должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».
11. Шкафы с электрооборудованием должны закрываться специальным ключом.
12. Пролитые масла, химреактивы и другие горючие жидкости должны немедленно убираться.

Билет №6
6.1. Какие требования предъявляются лицу, назначенному ответственным за выполнение правил пожарной безопасности?
Лицо, ответственное за выполнение правил пожарной безопасности на кафедре и организующее это выполнение персоналом кафедры, назначается распоряжением завкафедрой. Назначенное ответственное лицо должно пройти обучение пожарно-технического минимума и ежегодно аттестовываться факультетской комиссией.  Ответственным нужно назначить того работника, который сможет грамотно провести противопожарные инструктажи, разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, обеспечить противопожарные тренировки, проводить эвакуацию людей, и руководить пожаротушением. 
6.2. Какие требования предъявляются к эксплуатации отопительных приборов?
Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
 У топочного отверстия печи на деревянном полу должен быть закреплен предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см.
Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.
Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям и посторонним лицам.
Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
Угли, зола и шлак из печей должны выгребаться в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удаляться в специально отведенные места.

Билет №7
7.1. Какие задачи выполняет лицо, ответственное за пожарную безопасность?
См. Билет 6.1
7.2. Какие Вы знаете общие правила пожарной безопасности в лабораториях?
См. Билет 5.2

Билет №8
8.1. Назначение, устройство внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Пожарный внутренний кран предназначен для подачи воды к очагу возгорания.
Он состоит из корпуса, крышки, шпинделя, махового механизма, затворяющего и уплотнительного элементов. С одной стороны расположена соединительная муфта для подключения к источнику воды, а с другой штуцер, для соединения с пожарным стволом. Кран должен обеспечивать плавное открывание и закрывание.
Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения.  
В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения ручных огнетушителей .
Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.
8.2. Использование подсобных средств для тушения небольшого очага пожара (песок, различные покрывала).
К подручным средствам тушения пожаров относятся: 
•	Вода;
•	Различные сыпучие продукты и вещества; Песок, земля и т.п. - негорючие
•	Достаточно большой кусок плотной натуральной ткани, особенно смоченной в воде, Механизм тушения - перекрытие доступа кислорода к очагу горения, поэтому кусок ткани (или предмет одежды) должен быть достаточно большим, чтобы накрыть горящий объект полностью, перекрыв доступ воздуха не только сверху, но и с боков. Важно помнить о том, что синтетические ткани для тушения не подходят. 
Билет №9
9.1. Какие требования предъявляются лицу, назначенному ответственным за выполнение правил пожарной безопасности?
См Билет  6.1.. 
9.2. Какие предъявляются требования к эксплуатации отопительных приборов?

См Билет 6.2

Билет №10
10.1. Какие требования предъявляются к местам хранения ЛВЖ и ГЖ?
См Билет 5.1

10.2. Обязанности руководителя лаборатории, прибывшего к месту пожара.
•	продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
•	в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
•	проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
•	при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу устройств, агрегатов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению пожара и задымлению помещений;
•	прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
•	удалить за пределы опасной зоны всех работников;
•	организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
Билет №11
11.1. Основные	требования при проведении огневых работ
(электрогазосварочных работ).
При проведении огневых работ запрещается использование спецодежды со следами масла, бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огневые работы должны проводиться в дневное время. В аварийных случаях и с разрешения работодателя огневые работы допускается проводить в темное время суток.
- исключение нахождения вблизи участка будущих огневых работ горючих и смазочных материалов. Относится это также к газам и легковоспламеняющимся материалам, которые могут открыто складироваться на объекте;
обеспечение защиты уязвимых сооружений и установок вблизи места проведения огневых работ. Для этих целей будет оправданно использовать специальные щиты из асбеста. Можно задействовать негорючие составы для нанесения их на поверхность защищаемых объектов;
обеспечение места огневых работ спецсредствами. К их числу относят средства ИЗ (индивидуальной защиты), а также устройства для устранения потенциальных, локальных очагов воспламенения.
Особое внимание уделяют обследованию закрытых ёмкостей и резервуаров, в которых планируется провести огневые работы. В обязательном порядке в лабораторию должна быть отправлена проба воздуха на предмет наличия взрывоопасных газов! 

11.2. Обязанности руководителя лаборатории, прибывшего к месту пожара.
См. Билет 10.2

Билет №12
12.1. Расскажите, какие задачи выполняют ПТК и ДПД на предприятиях? Для какой цели введены классы и категории помещений по пожарной опасности?
•	1.1. Пожарно-технические комиссии (далее — ПТК) создаются на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее — предприятия) в целях проведения мероприятий по предупреждению пожаров с числом работающих 10 и более человек.
•	1.2. Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников (ИТР) и специалистов предприятия к участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите предприятия.
ДПД  (добровольные пожарные дружины) создаются на объекте в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений собственников объектов (работодателей), проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. ДПД организуются на добровольных началах из числа служащих объекта в возрасте не моложе 17 лет.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д(по мере убывания опасности)
Например:
К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси
Б - Взрывопожароопасность – пыль, волокна, ЛВЖ более 28 град и 
В1-В4 – пожароопасность – горючие(трудно) жидкости и т.д.
Г – негорючие , но горячие вещества
Д – негорючие холодные вещества
Категорирование – применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

12.2. Нормы обеспечения предприятий средствами пожаротушения
В общественных зданиях на каждом этаже должно быть установлено не менее двух огнетушителей, независимо от площади. Количество первичных средств пожаротушения должно быть равно или больше расчетной нормы.
К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т. п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т. п.).

Билет №13
13.1. Какое действие оказывает на загорание короткое замыкание в проводах или оборудовании, перегрузка электрооборудования, переходное сопротивление, искрение?
Ток КЗ возникает в следующих случаях:
1.При высоком уровне напряжения. Происходит резкий скачок, уровень напряжения начинает превышать допустимые нормы, возникает вероятность появления электрического пробоя изоляционного покрытия проводника или схемы электрического типа. Образуется утечка тока, повышается температура дуги. Напряжение короткого замыкания приводит к созданию кратковременного дугового разряда.
2.При старом изоляционном покрытии. Такое замыкание возникает в жилых и промышленных зданиях, в которых не проводилась замена проводки. У любого изоляционного покрытия есть свой ресурс, который со временем истощается под воздействием факторов внешней среды. Несвоевременная замена изоляции может стать причиной КЗ.
3.При внешнем воздействии механического типа. Перетирание защитной оболочки провода или снятие его изоляционного покрытия, а также повреждение проводки приводят к возгоранию и КЗ.
4.При попадании посторонних предметов на цепь. Попавшие на проводник пыль, мусор или другие мелкие предметы способны вызвать замыкание в цепи механизма.

13.2.Нормы обеспечения предприятий средствами пожаротушения.
Пункт 406 ППР-1479. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением N 2 к настоящим Правилам. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Билет №14
14.1. Для какой цели создаются на предприятиях пожарно-технические комиссии (ПТК), добровольные пожарные дружины (ДПД)?
См Билет 12.1

14.2. Действия рабочих и служащих при возникновении пожара.
1. Немедленно сообщить по телефону о пожаре в пожарную охрану; 
2. Оповестить о пожаре всех работников; 
3. Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранению материальных ценностей.

Билет №15
15.1. Расскажите, каков порядок закрытия помещений после окончания рабочего дня?
1. Каждый работник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения (рабочее место), за которые он несет ответственность. При осмотре обратить внимание на закрытие окон (форточек), отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, сдачу ЛВЖ и ГЖ в места хранения.

2. Запрещается по окончании рабочего времени оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники обязаны устранить все обнаруженные неисправности, при невозможности устранения поставить в известность непосредственного руководителя.

15.2. Использование подсобных средств тушения небольшого очага пожара (песок, различные покрывала).
См Билет 8.2.

Билет №16
16.1. Для какой цели проводятся первичные и повторные инструктажи рабочих и служащих предприятий?
См Билет 1.1

16.2. Использование подсобных средств тушения небольшого очага пожара (песок, различные покрывала).
См Билет 8.2.

Билет №17
17.1. Основные обязанности руководителей предприятий по осуществлению мер пожарной безопасности.
Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности  и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона

17.2. Углекислотный огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
См билет 2.2

Билет №18

18.1. Какие задачи выполняет ответственное лицо за пожарную безопасность?
1. Контроль организации пожарно-профилактической работы; 
2. Участие в работе комиссий по проверке знаний персонала правил пожарной безопасности; 
3. Прохождение подготовки и поддержание квалификации в соответствии с установленными требованиями; 
4. Ведение учета и составление отчетности о состоянии пожарной безопасности.

18.2. Назначение, устройство внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.
См билет 8.1

Билет №19
19.1 Какие требования предъявляются лицу, назначенному ответственным за выполнение правил пожарной безопасности?
 Ответственным нужно назначить того работника, который сможет грамотно провести противопожарные инструктажи, разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, обеспечить противопожарные тренировки, проводить эвакуацию людей, и руководить пожаротушением

19.2. Порошковый огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
См билет 1.2

Билет №20
20.1. Каков срок проверки знаний персонала по правилам пожарной безопасности?
См билет 3.1

20.2. Углекислотный огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
См билет 2.2

Билет №21
21.1. Кто несет ответственность за выполнение правил пожарной безопасности?
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, а также все сотрудники факультета.

21.2. Какие Вы знаете средства пожаротушения? 
К первичным средствам пожаротушения относятся:
•	огнетушители;
•	ящики с песком;
•	бочки с водой;
•	покрывала из негорючего теплоизоляционного материала;
•	пожарные ведра, совковые лопаты, пожарный инструмент — кирки, топоры, багры, ломы и т. д.

Порошковый огнетушитель  ОП-Ю: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
См билет 3.2

Билет №22
22.1. В чем заключается основная цель выполнения правил пожарной безопасности?
Не допустить возникновения пожара, а также свести к минимуму ущерб от него, в случае если он все-таки произошел.
22.2. Углекислотный огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
См билет 2.2

Билет №23
23.1. Какие требования пожарной безопасности предъявляются при эксплуатации	электросетей,	электрооборудования	и
электронагревательных приборов?
 запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
 - нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
 - не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);
 - не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
 - не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
 - нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
 - не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);
 - не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
 - запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
 - не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

Обязанности руководителя лаборатории, прибывшего к месту пожара.
См Билет 10.2

Билет №24
24.1. Назовите причины возникновения пожара.
•	использование неисправного оборудования или бытовых приборов;
•	оставление открытого огня без присмотра;
•	поджег травы, мусора;
•	взрыв горючих веществ, снарядов;
•	поврежденная электропроводка;
•	неправильная установка электро- и нагревательного оборудования;
•	утечка взрывоопасных веществ;
•	удар молнии.

24.2. Назначение, устройство внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.
См билет 8.1

Билет №25
1.1 Для какой цели проводятся первичные и повторные инструктажи рабочих и служащих предприятий?
Первичный. Сообщить работникам о правилах безопасного поведения при подготовке к работе, во время работы и по окончании трудового процесса, а также в экстремальных ситуациях, например при аварии, пожаре или несчастном случае.
Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения уровня знаний работником правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной профессии или бригады по программе инструктажа на рабочем месте.

1.2. Порошковый огнетушитель: его назначение, устройство и приемы работы с ним.
Порошковый огнетушитель – это специальное устройство, в стальной корпус которого закачивается под давлением порошок кальцинированной соды и используются при тушении пожаров класса А, В (дерево, бумага, краски и ГСМ), С (Газообразные вещества) и электроустановок находящихся под напряжением до 1000B.
Порошковый огнетушитель не пригоден для тушения:
возгорания щелочных и щелочно-земельных металлов;
других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Порядок работы
5.	Выдернуть чеку с пломбой.
6.	Отвести вверх рукоятку запуска (5).
7.	Надавить кистью руки на ручку (12) пистолета-распылителя (8). ...
8.	После завершения тушения нужно нажать на ручку (3) и выбросить остаток порошка из огнетушителя.

Билет №26
Каков порядок хранения и обращения с огнеопасными жидкостями?
См билет 5.1

Действия рабочих и служащих при возникновении пожара.
См билет 14.2